Dépannage

Certains paramètres de téléphones tels que les écrans de veille, l'option de réponse automatique avec le kit mains-libres et la gestion de la batterie ne peuvent pas être modifiés à l'aide de l'application. Pour plus d'informations sur la modification de ces paramètres, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléphone.

(Utilisateurs de Garmin Mobile 20) Si votre téléphone n'est pas en mesure d'établir une connexion mains-libres avec votre appareil, fermez l'application et effectuez le processus d'appariement mains-libres à l'aide de l'interface Bluetooth de votre téléphone.

(Utilisateurs de Garmin Mobile 20) Lorsque vous ajoutez le Garmin Mobile 20 en tant qu'appareil de confiance, il se peut que vous deviez l'ajouter en tant qu'appareil mains-libres et non en tant que kit voiture.

(Utilisateurs de Garmin Mobile 20) Lors de l'utilisation d'une connexion mains-libres, vous pouvez avoir à régler le volume de l'oreillette de votre téléphone pour optimiser la sortie audio de votre Garmin Mobile 20.

Si votre périphérique ne parvient pas acquérir de signaux satellites, effectuez une ou plusieurs des opérations suivantes :

- Assurez-vous que l'antenne GPS est sous tension et connectée à votre téléphone.

- Assurez-vous qu'aucun élément ne fait obstacle à l'antenne GPS. Vous devez vous trouver à l'extérieur (ou dans un véhicule) et disposer d'une vue dégagée sur le ciel. Les matériaux solides (à l'exception des vitres non teintées), les immeubles et les arbres touffus peuvent bloquer les signaux satellites.

- Assurez-vous de laisser à votre GPS le temps de s'initialiser. Lorsque le GPS est activé pour la première fois, son initialisation peut prendre quelques minutes.

- Si vous avez parcouru plus de 965 kilomètres (600 miles) sans activer le récepteur GPS, définissez votre position sur la carte.

- Mettez hors tension votre antenne GPS et votre téléphone, puis mettez-les de nouveau sous tension.