Risoluzione dei problemi

Alcune impostazioni del telefono, quali i timeout dello schermo, la risposta automatica con i kit vivavoce e la gestione dell'alimentazione non possono essere modificate utilizzando l'applicazione. Per informazioni sulla modifica di queste impostazioni, consultare il manuale del telefono.

(Utenti di Garmin Mobile 20) Se il telefono non riesce a stabilire una connessione vivavoce con il dispositivo, provare a chiudere l'applicazione prima di eseguire il processo di abbinamento vivavoce da eseguire una volta sola tramite l'interfaccia Bluetooth del telefono.

(Utenti Garmin Mobile 20) Quando si installa Garmin Mobile 20 come periferica attendibile, potrebbe essere necessario aggiungerlo come periferica vivavoce anziché come kit per automobile.

(Utenti di Garmin Mobile 20) Quando si utilizza una connessione vivavoce, conviene regolare il volume dell'auricolare del telefono per massimizzare l'uscita audio del Garmin Mobile 20.

Se il dispositivo non acquisisce i satelliti, eseguire una delle operazioni riportate di seguito:

- Accertarsi che l'antenna GPS sia accesa e collegata al telefono.

- Verificare che l'antenna GPS non sia bloccata da ostacoli. È necessario trovarsi all'esterno o su un veicolo e avere una visione chiara del cielo. I materiali solidi (a parte il vetro non atermico), gli edifici e la presenza di molti alberi possono bloccare i segnali dei satelliti.

- Concedere al GPS un tempo sufficiente all'inizializzazione. Alla prima accensione del GPS, l'inizializzazione può impiegare alcuni minuti.

- Se si è in viaggio da oltre 960 chilometri con il ricevitore GPS spento, impostare la propria posizione sulla mappa.

- Spegnere l'antenna GPS e il telefono, quindi riaccenderli.