Устранение неполадок

Некоторые параметры телефона, например, таймаут дисплея, автоматический прием вызова с использованием гарнитуры hands-free и управление питанием, невозможно изменить с помощью приложения. Информацию об изменении этих параметров см. в руководстве к телефону.

(Для пользователей Garmin Mobile 20) Если ваш телефон не может установить подключение hands-free с устройством, попытайтесь завершить работу приложения перед выполнением регистрации телефона через интерфейс Bluetooth .

(Для пользователей Garmin Mobile 20) При добавлении Garmin Mobile 20 в качестве своего устройства, возможно, его потребуется добавить в качестве гарнитуры hands-free, а не автомобильного комплекта связи.

(Для пользователей Garmin Mobile 20) При использовании подключения hands-free может возникнуть необходимость настройки громкости наушников телефона, чтобы обеспечить необходимую громкость звука устройства Garmin Mobile 20.

Если ваше устройство не может установить связь со спутником, выполните одно из следующих действий:

- Убедитесь, что антенна GPS включена и подключена к телефону.

- Убедитесь, что антенна GPS находится в пределах досягаемости. Вы должны находиться на улице или в машине. Также необходимо обеспечить ясный обзор неба. Твердые предметы (кроме нетонированных стекол), здания и деревья могут блокировать сигналы спутников.

- Убедитесь, что прошло достаточно времени для инициализации функции GPS. При первом включении функции GPS инициализация может занять несколько минут.

- После перемещения на расстояние более 600 миль с выключенным приемником GPS установите вашу позицию на карте.

- Выключите антенну GPS и телефон, затем снова включите их.