استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا يمكن تغيير بعض إعدادات الهاتف كمهل الشاشة والإجابة التلقائية على المكالمات مع مجموعات أدوات لاسلكية، وإدارة الطاقة عبر استخدام التطبيق. ارجع إلى دليل المالك في هاتفك للحصول على معلومات حول تغيير هذه الإعدادات.

(مستخدمو Garmin Mobile 20) إذا لم يستطع هاتفك أن ينشئ اتصالاً لاسلكياً مع جهازك، حاول إغلاق التطبيق قبل تأدية عملية الازدواجية اللاسلكية التي تجرى مرة واحدة عبر واجهة Bluetooth لهاتفك.

(مستخدمو Garmin Mobile 20) عند إضافة Garmin Mobile 20 كجهاز موثوق به، قد تحتاج لإضافته كجهاز لاسلكي وليس كمجموعة أدوات السيارة.

(مستخدمو Garmin Mobile 20) لدى استخدام اتصال لاسلكي قد يتوجب عليك ضبط حجم صوت السماعة المثبتة بالأذن لبلوغ الحد الأقصى من إخراج الصوت الخاص بـ Garmin Mobile 20.

في حال لم يحصل جهازك على أقمار، حاول القيام بأمر واحد من الأمور التالية أو أكثر:

- تأكّد من أن هوائي GPS مشغّل ومتّصل بهاتفك.

- تأكد من أن هوائي GPS غير محجوب. عليك أن تكون خارجًا أو في سيارة وأن تكون لديك رؤية واضحة للسماء. يمكن للمواد الصلبة (باستثناء الزجاج غير الملون) والمباني والأشجار الكثيفة أن تعيق إشارات الأقمار.

- تأكد من أن GPS يملك الوقت للـ تهيئة‏. عندما يتم تشغيل GPS للمرة الأولى، قد يستغرق دقائق قليلة للتهيئة.

إذا كنت قد تنقلت لأكثر من 600 ميلاً مع GPS متوقف عن التشغيل، قم بتعيين موقعك على الخريطة.

- أوقف تشغيل هوائي GPS وهاتفك، ثم أعد تشغيلهما مجددًا.