Felsökning

Vissa telefoninställningar, t.ex. skärmtidsgränser, automatiska svarsfunktioner med handsfree-utrustning och strömbesparingslägen kan inte ändras med programmet. Information om hur du ändrar de inställningarna finns i bruksanvisningen till telefonen.

(Garmin Mobile 20-användare) Om det inte går att skapa en handsfree-anslutning med enheten provar du med att stänga programmet innan du utför engångsinställningen för handsfree-koppling via telefonens Bluetooth-gränssnitt.

(Garmin Mobile 20-användare) När du lägger till Garmin Mobile 20 som en pålitlig enhet kan du behöva lägga till den som en handsfree-enhet och inte som ett bilpaket.

(Garmin Mobile 20-användare) När du använder en handsfree-anslutning kan du behöva justera volymen på telefonens öronmussla för att maximera ljudnivån från din Garmin Mobile 20.

Om enheten inte hittar några satelliter provar du med följande:

– Kontrollera att GPS-antennen är aktiverad och ansluten till telefonen.

– Kontrollera att GPS-antennen inte är blockerad. Du måste befinna dig utomhus eller i ett fordon och ha fri sikt mot himlen. Fasta material (t.ex. ofärgat glas), byggnader och tjocka träd kan blockera satellitsignalerna.

– Se till att GPS-enheten har tillräckligt med tid för initiering. När GPS-funktionen slås på för första gången tar det ett par minuter för den att initieras.

– Om du har färdats mer än 1 000 km med GPS-mottagaren avstängd, anger du din plats på kartan.

– Stäng av GPS-antennen och telefonen och sätt sedan på dem igen.