Fehlerbehebung

Einige Telefoneinstellungen wie die Bildschirmabschaltung, die automatische Anrufentgegennahme mit Freisprechanlagen und die Energieverwaltung können nicht mit der Anwendung geändert werden. Informationen zum Ändern dieser Einstellungen finden Sie im Benutzerhandbuch des Telefons.

(Garmin Mobile 20-Benutzer) Wenn Ihr Telefon keine Freisprechverbindung zu Ihrem Gerät herstellen kann, schließen Sie die Anwendung, bevor Sie die Paarung mit der Freisprechanlage über die Bluetooth-Schnittstelle des Telefons ausführen (einmalig erforderlich).

(Garmin Mobile 20-Benutzer) Wenn Sie das Garmin Mobile 20 als vertrauenswürdiges Gerät hinzufügen, müssen Sie es als Freisprechanlage und nicht als Car-Kit hinzufügen.

(Garmin Mobile 20-Benutzer) Bei Verwendung einer Freisprechverbindung müssen Sie möglicherweise die Lautstärke des Kopfhörers für eine optimale Audioausgabe des Garmin Mobile 20 anpassen.

Falls das Gerät keine Satellitensignale empfängt, führen Sie einen oder mehrere der folgenden Schritte aus:

- Stellen Sie sicher, dass die GPS-Antenne aktiviert und mit Ihrem Telefon verbunden ist.

- Stellen Sie den ungehinderten Empfang durch die GPS-Antenne sicher. Sie müssen sich im Freien oder in einem Auto befinden und freie Sicht zum Himmel haben. Festkörper (mit Ausnahme von getönten Scheiben), Gebäude und dichte Bäume können Satellitensignale blockieren.

- Lassen Sie dem GPS genügend Zeit für die Initialisierung. Beim ersten Einschalten kann die Initialisierung des GPS mehrere Minuten dauern.

- Wenn Sie über ca. 950 km mit ausgeschaltetem GPS-Empfänger gereist sind, legen Sie Ihre Position auf der Karte fest.

- Schalten Sie die GPS-Antenne und Ihr Telefon aus und wieder ein.