تسجيل مسار

يمكنك تسجيل مسار سيرك (ويسمى "مسار") وعرضه كخط منقط على الخريطة.

1. قم بتحديد (قائمة > ) أدوات > إدارة بياناتي > مسارات.‏‏‏

2. قم بتحديد خيارات.

3. قم بتحديد وضع التسجيل ثم حدد خيار تسجيل: لف عند الامتلاء (يتم التسجيل فوق بداية المسار عند امتلاء ذاكرة المسار)، توقف عند الامتلاء ( يتم التوقف عن التسجيل عند امتلاء ذاكرة المسار) أو متوقف.

4. قم بتحديد الفاصل الزمني للتسجيل وحدد عدد المرات التي تود فيها تسجيل نقاط المسار. غالب الأحيان يقوم بتسجيل عدد أكبر من النقاط وبإنشاء المزيد من المسارات المفصلة، لكنه يملأ ذاكرة المسار بسرعة أكبر.

5. قم بتحديد عرض المسار النشط على الخريطة وحدد ممكن لعرض المسار النشط على الخريطة أثناء تسجيله.

بعد تسجيل المسارات، يمكنك حفظها وعرضها على الخريطة.