Hibaelhárítás

Bizonyos telefonbeállítások, pl. a képernyő időtúllépése, az automatikus hívásfogadás szabadkezes készletek esetén és az energiagazdálkodás nem módosíthatók az alkalmazás használatakor. Ezeknek a beállításoknak a módosításáról a telefon használati utasításából tájékozódhat.

(Garmin Mobile 20 felhasználók) Ha a telefon nem tud kézi beavatkozás nélkül kapcsolatot létesíteni az Ön készülékével, próbálja meg bezárni az alkalmazást, mielőtt megkísérelné az egyszeri, kézi beavatkozás nélküli kapcsolódást a telefon Bluetooth felületén keresztül.

(Garmin Mobile 20 felhasználók) Garmin Mobile 20 készülék megbízható eszközként történő hozzáadásakor lehet, hogy a készüléket kézi eszközként kell telepíteni és nem autós csomagként.

(Garmin Mobile 20 felhasználók) Kézi beavatkozás nélküli kapcsolat használata esetén lehet, hogy be kell állítania a telefon fülhallgatójának hangerejét a Garmin Mobile 20 hangkimeneti teljesítményének maximalizálása érdekében.

Ha a készülékhez nem szükséges műhold, próbálkozzon az alábbi lehetőségek közül akár többel is:

- Ellenőrizze, be van-e kapcsolva a GPS-antenna, és csatlakoztatva van-e a telefonhoz.

- Ellenőrizze a GPS-antenna akadálymentes rálátását. A szabadban vagy egy járműben kell tartózkodnia, és szabad rálátás szükséges az égboltra. Szilárd anyagok (a festetlen üveg kivételével), épületek és sűrűn álló fák leárnyékolhatják a műholdjeleket.

- Hagyjon elég időt a GPS inicializálásához. A GPS első bekapcsolásakor az inicializálás több percig is eltarthat.

- Ha 600 mérföldnél többet utazott úgy, hogy közben a GPS-vevő ki volt kapcsolva, adja meg helyzetét a térképen.

- Kapcsolja ki a GPS-antennát és a telefont, majd kapcsolja be azokat ismét.