Sorun Giderme

Ekran zaman aşımı, hands-free kitlerle otomatik çağrı yanıtlama ve güç yönetimi gibi bazı telefon ayarları uygulama kullanılarak değiştirilemez. Bu ayarları değiştirme hakkında bilgi almak için telefonunuzun kullanıcı kılavuzuna bakın.

(Garmin Mobile 20 kullanıcıları) Telefonunuz cihazınızla hands-free bağlantısı kuramıyorsa, telefonunuzun Bluetooth arayüzünden bir defaya mahsus hands-free eşleme işlemini gerçekleştirmeden önce uygulamayı kapatmayı deneyin.

(Garmin Mobile 20 users) Garmin Mobile 20'yi güvenilir bir cihaz olarak eklerken, onu Araç Kiti değil de Handsfree cihazı olarak eklemeniz gerekebilir.

(Garmin Mobile 20 kullanıcıları) Hands-free bağlantısı kullanırken, Garmin Mobile 20'den çıkışını maksimize etmek için telefon kulaklığınızın ses düzeyini ayarlamanız gerekebilir.

Cihazınız uyduyla bağlantı kuramıyorsa, aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- GPS anteninin açık ve telefonunuza bağlı olduğundan emin olun.

- GPS anteninin engellenmediğine emin olun. Dışarıda veya araç içinde olmanız ve gökyüzünü açık bir şekilde görebilmeniz gerekir. Katı malzemeler (renksiz cam hariç), binalar ve sık ağaçlar uydu sinyallerini engelleyebilir.

- GPS'nin başlaması için yeterli zaman olduğuna emin olun. GPS ilk defa açıldığında, başlaması bir kaç dakika alabilir.

- GPS alıcınız kapalı olarak 600 milden fazla yolculuk yaptıysanız, haritada konumunuzu belirleyin.

- GPS anteninizi ve telefonunuzu kapatın ve geri açın.