Solução de problemas

Algumas configurações do telefone, como tempos limites de tela, atendimento automático com kits viva-voz e gerenciamento de energia, não podem ser alteradas com o aplicativo. Consulte o manual do proprietário do seu telefone para obter informações sobre como alterar essas configurações.

(Usuários do Garmin Mobile 20) Se o seu telefone não conseguir estabelecer uma conexão viva-voz com o dispositivo, tente fechar o aplicativo antes de executar o processo de emparelhamento viva-voz único por meio da interface Bluetooth do telefone.

(Usuários do Garmin Mobile 20) Ao adicionarem o Garmin Mobile 20 como um dispositivo confiável, talvez vocês precisem adicioná-lo como um dispositivo viva-voz e não como um kit veicular.

(Usuários do Garmin Mobile 20) Ao utilizarem uma conexão viva-voz, talvez vocês precisem ajustar o volume do fone de ouvido do telefone para maximizar a saída de áudio do Garmin Mobile 20.

Se o seu dispositivo não captar satélites, tente uma destas opções:

- Verifique se a antena do GPS está ligada e conectada ao telefone.

- Verifique se a antena do GPS não está obstruída. Você deve estar ao ar livre ou dentro de um veículo e ter uma visão limpa do céu. Material sólido (exceto vidro transparente), edifícios e árvores densas podem bloquear sinais de satélite.

- Verifique se o GPS possui tempo suficiente para inicializar. Quando o GPS é ligado pela primeira vez, ele leva alguns minutos para inicializar.

- Se você tiver viajado mais de 600 milhas com o receptor de GPS desligado, configure sua localização no mapa.

- Desligue a antena do GPS e o telefone e, em seguida, ligue-os novamente.